肠内营养泵技术参数

1. 流速速度：1~400ml/h，调节量1ml
2. 剂量范围：0~4000ml，调节量1ml
3. 可充电锂电池，可供断电时使用24小时
4. 运作方式：人体胃蠕动方式
5. 显示方式：大屏幕LCD液晶显示
6. 按键模式：屏幕导航按键
7. 预灌注：营养液，冲洗液双选择灌注
8. 输注模式：潮汐式匀速输注和顿服模式
9. 过量保护：有
10. 病人活动：不受摆放角度及位置限制，患者可便携尽早下床活动
11. 抗干扰键盘：可锁定键盘，避免携带时误操作
12. 设备精度：≤±5％
13. 尺寸：140×95×35毫米；重量：392克
14. 排气：自动排气
15. 安全颜色：紫色安全，区别其他用途泵，防止错接非肠内营养管路
16. 气泡检测：空气体积约0.5~1ml

17.防水等级：IPX5，目前唯一可直接水下冲洗