**江阴市第五人民医院直连光纤租赁服务询价公告**

为推进江阴市人民医院医疗集团同质化管理，信息化建设先行。今年计划将江阴市第五人民医院与江阴市人民医院两个院区进行光纤直连。现就其江阴市第五人民医院至江阴市人民医院两院区直连光纤租赁服务项目进行询价采购，欢迎符合相关条件的投标单位参加投标。

**一、参数及要求说明：**

1、

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | | **指标要求** |
| 光缆单盘检验 | 光缆衰减 G.652D | (1)在1310nm波长上的衰减系数不大于 0.35db/km； (2)在1550nm波长上的衰减系数不大于 0.22db/km |
| 光缆验收 | 中继段光缆接头损耗 | G.652D:单纤双向平均值<0.06dB，最大值(2σ)<0.12 dB |
| 中继段光纤通道总衰减 | 光纤平均损耗x长度+接头平均损耗x接头数+活接头平均损耗x接头数 ； 法兰活接头平均衰耗<0.5dB/处 |

2、两路光纤，每路两芯。一路由江阴市第五人民医院中心机房到江阴市人民医院寿山路院区机房，另一路由江阴市第五人民医院中心机房到到江阴市人民医院敌山湾院区中心机房，两路光纤路由不重叠、不交叉(包括入户)。

3、最高限价2.4万元/年。

4、合同履行期限：三年。

**二、报价资料要求：**

1、提供具体建设方案；

2、提供具体明细报价；

3、直连光纤路由(图文)。

把以上资料打印、加盖公章后封装入袋，封口盖章封闭。送至江阴市第五人民医院2号楼综合办公室。