TCT设备公开招标参数设置

|  |  |
| --- | --- |
| 配置 | 主机+采样刷+保存液+载玻片 |
| 尺寸 | 宽<70cm |
| 重量 | <150kg |
| 每小时处理玻片 | ≥25片 |
| 处理标本类型 | 妇科宫颈脱落细胞 |
| 制片效果 | ≤2mm直径，圆形 |